Утилита "настройка терминалов" используется для создания настройки подключений
для версий терминального ПО 6.05k и выше.

1. Установка утилиты:

1. Распаковать архив с утилитой в каталог на жестком диске.

2. Общий принцип работы с утилитой:

2.1. Запускаем утилиту

2.2. Создается новая конфигурация нажатием кнопки "Добавить". 
   Конфигурация представляет собой настройку подключений.

2.3. Нажав на кнопку "Изменить" можно менять настройки подключений

2.4. Далее выбираем нужную конфигурацию и определяем диапазон терминалов,
   для которых будет действовать данная конфигурация. Диапазон задается в
   следующем виде:
   Если один терминал: 
	[номер терминала]
   Если диапазон терминалов:
	[начало диапазона]-[конец диапазона]
   Формат диапазонов EEEETTTT, где EEEE - номер эмитента, TTTT - номер терминала.
   
   Например при добавлении терминалов 1,5,6,7,8,10 для 4000 эмитента:
   40000001         
   40000005-40000008
   40000010         
   
   После ввода терминала или диапазона нажмите "Enter"

2.5. Закрываем утилиту. В папке с утилитой создается папка "ctms". 

В папке "ctms" создается файл "cterm.lst" где перечислены
конфигурации и привязанные диапазоны. Так же для каждой конфигурации создается
подпапка с файлом "cset", который хранит настройки подключений.

2.6. Папку "ctms" необходимо скопировать в тот же каталог, где хранятся
out-файлы для КС.

2.7. При инкассации КС считывает файл cterm.lst из папки "ctms" и передает
терминалу соответствующую конфигурацию, если терминал есть в списке/диапазоне.
