В  прикрепленном  архиве  программа "Serialtest Async" для мониторинга
com-портов  (запуск  установки файлом setup.bat) и распайка кабеля для
монтиторинга - "кабель для по мониторинга com-портов.pdf".

Com-порты компьютера, через которые будет выполняться мониторинг должны
иметь  драйвер,  установленный  из  дирректории, в которую установлена
"Serialtest   Async"   -   "...\Frontline   Test  System  II\Frontline
Serialtest Async\Asynchronous Driver Support".
Инструкция по установке драйвера находится в "..\Frontline Test System
II\Frontline   Serialtest  Async\Asynchronous  Driver  Support\how  to
install the fts serial driver.pdf".

В  программе Serialtest выбираются com-порты, выполняется настройка их
параметров (Options-I/O Settings...). Далее запускается мониторинг,
который можно просмотреть через EventDisplay.

Так же для понимания внешнего вида кабеля и схемы подключения
прикреплены фотографии "фотографии.rar".

Разъем RX - это DCE, TX - DTE;

Если будут вопросы - звоните.